**ELABORACION LECHE DESOYA**

Recepción de materia prima

Remojo

Pesado

Agua Caliente Prop 1 a 4

Lavado

Agua potable

Inmersión

Agua caliente 2 minutos

Pelado

Licuado

20% soya 80% agua

Filtrado

Concentreción

20 minutos

Completar volumen agua

Goma xantan 0,4 g/l

Stevia 0,6g/l

Esencia 12g/l

Enfriado

Licuado

Envasado